아리랑센터 (아리랑홀) 무대기술자료

시설관리팀

아리랑홀 기술자료

객석수 (SEATING CAPACITY)

1층 객석 :612석

총 객석수 : 612석

반입구 (LOAD-IN AREA)

반입구는 극장 1층에 위치하고 있으며, 탑차 5톤까지 장비 반입이 가능함. 장치 하역장 높이는 900mm높이임. 장비 하역장에서 반입실로 이어지는 외부 반입문 셔터 크기는 6.45m(W) x 4.3m(H) 임.

무대치수 (STAGE DIMENSIONS)

PROSCENIUM   프로시니엄 폭           14.7 m

프로시니엄 높이         8.35 m

무대 (STAGE)  무대 깊이                13.7m (후 무대 벽에서 본 무대 앞 선까지)

11.7m (Black에서 무대  Main Curtain까지)

11.1m (Fly Set Batten #1에서 Fly Set Batten #24까지)

11.4m (Fly Set Batten #1에서 마지막 장치봉 Black까지)

무대 폭                14.7m

주무대 크기            14.7m(W) x 12.1m(D)  / 약 53.8평

측면무대 (WINGS)     무대 좌측에서 무대 우측 벽까지            43m

우측, 좌측 무대                           약 가로 13m X 깊이 13m

무대천정 (GRID)      무대에서 그리드까지 높이                  21.2m

장치봉 상한고                             19.5m

오케스트라 리프트 (ORCHESTRA LIFT)

오케스트라 리프트(=LINK LIFT) 7,800(L) x 3,160(W)으로 구성되어, 10인조 정도의 오케스트라 편성을 수용 할 수 있음. 행정거리는 무대 레벨에서 –5.4m 까지 110초 정도 걸리며, 연주 위치는 공연자가 원하는 위치로 설정하여 사용 할 수 있음.

음향반사판 (UPPER SOUND REFLECTION BOARD)

연극과 음악회 등 다양한 목적으로 지어진 다목적 극장으로써, 음악회에는 음향의 잔향을

고려하여 음향반사판을 시설 할 수 있음.

- 음향반사판 설치 시  [15.06(앞면 폭) x12.13(뒷면폭) x 9.23 (깊이) m]

장치 (CARPENTRY)

무대 횡단로(CROSSOVER)

주 무대 위에서는 마지막 장치봉(BLACK HORIZONTAL CURTAIN) 뒷면 영역을 이용하여 무대 상, 하수를 횡단할 수 있음.

막 (SOFT GOOD INVENTORY)

면막 (MAIN CURTAIN)

면막은 검은색 주름 벨벳 소재로서 크기가 17m(L) x 9.5m(H) 이고 개폐 방식은 전동으로 UP-DOWN,  WINCH TYPE 이며, 개폐 속도는 가변속으로 최고 60m/min까지 가능함.

다리막 (LEGS)

(3)       검정색 면벨벳  4m(L) x 10m(H)

(3)       검정색 면벨벳  5m(L) x 10m(H)

※FLY SET BATTEN No.1, 5, 12, 15, 23 에 설치하여 사용중

머리막 (BORDERS)

(3)       검정색 벨벳  18m(L) x 3.0m(H)

(2)       검정색 벨벳  18m(L) x 4.0m(H)

(3)       검정색 벨벳  18m(L) x 5.0m(H)

(1)       검정색 벨벳  18m(L) x 1.0m(H)  : PLACARD용

사막 (SCRIMS)

(1)       백색   사막(백사)  18m(L) x 9.5m(H)

(1)       흑색   사막(흑사)  18m(L) x 9.5m(H)

배경막 (BACKDROP)

(1)       백막  19m(L) x 9.5m(H)

(1)       흑막  19m(L) x 9.5m(H)

영사막 (SCREENS)

(1)       회색  영사막(PROJECT SCREEN) 15m(L) x 8.5m(H)

끌막 (DRAW CURTAIN)

(2)        검정색 주름 벨벳 18m(L) x 9.5m(H)

※FLY SET BATTEN No.6, 16 에 고정 설치하여 사용중

UP-DOWN WINCH TYPE 이며, 속도는 가변속으로 최고 60m/min까지 가능함

(OPEN/CLOSE 개폐 속도는 가변속으로 최고 40m/min까지 가능함)

장치걸이 시스템 (STAGE RIGGING SYSTEM)

장치봉 (FLY SET BATTEN)

총 24개의 장치 걸이대가 있고 간격은 200~350mm 으로 설정되어 있으며, 하중은 500Kg임. 조정은

무대기계조정실(상수2층)또는 상수 무대측에서 함.

분장실 (DRESS ROOM)

방 (ROOMS)

분장실은 무대 층 상수에 4개가 존재하고 2개는 단체분장실, 2개는 개인분장실임. 단체분장실에는 세면대 시설, 개인분장실에는 화장실, 세면대 시설이 설비되어 있음.

(지하층에는 무용&연극연습실, 음악연습실, 녹음실, 감독실, 회의실이 있음)

※𐩒 개인분장실(남/여) 크기: 3~4인용 : 2EA

𐩒 개인분장실(남) : 3.88m X 2.66m (약 3.12평), 개인분장실(여) : 3.87m X 2.9m (약 3.39평),

𐩒 단체분장실 크기: (남자) 6.96m X 2.8m (약 5.89평) ,  (여자) 6.93m X 3.54m (약 7.42평)

𐩒 무용&연극연습실 크기: 15.17m(가로) X 5.34m(세로) (약 24.5평)

𐩒 음악연습실 크기: 8.64m(가로) X 7.11m(세로) (약 18.58평)